----- Page 21,22,23 -----

# （10）器具・用品リスト - カプラー -

### Sカプラー

使用例：アサヒ系、サッポロ系、サントリー系、国内クラフトブリュワリー大半

<Sカプラーの写真>

この画像に写っているカプラーは「Sカプラー」と呼ばれ、主にケグとビアラインを接続するための器具です。形状は、上部にハンドルがあり、操作しやすいデザインが特徴です。また、口径の特定が重要で、ハンドルでの判断ではなく、口径を基に見分けることが強調されています。下部には接続部分があり、一般的に使用されるアサヒ、サッポロ、サントリー系に対応しています。全体的に金属製で、耐久性が高いです。

</Sカプラーの写真>

### Dカプラー

使用例： 海外ビール（主にナガノ、AQ、ファーマーズ等）

<Dカプラーの写真>

この画像に映っているDカプラーは、主に海外ビールに使用される接続器具です。カプラーは、金属とプラスチックの組み合わせで構成されており、上部にハンドルがあり、操作によって接続や切断が可能です。下部には円形の接続部があり、ビアラインとケグを確実に接続します。口径が確認できるデザインで、適切なサイズを選定することが強調されています。全体として、耐久性のある材料で製造されており、ビールの流れをスムーズに保つ役割を果たします。

</Dカプラーの写真>

### Gカプラー

使用例： キリン系、ヤッホーブルーイング、大山Gビール、ろまんちっく村、厚木ビール

<Gカプラーの写真>

Gカプラーは、ビールの樽（ケグ）とビアラインを接続するための重要な器具です。このカプラーは、金属製の体に、栓を開けるためのレバーが付いており、操作が簡単です。カプラーの先端には、接続用のホースが結合できる口があり、その周囲にはしっかりとしたシールが施されています。カプラー内部には、液体が流れるための通路があり、飲料の供給がスムーズに行われる構造になっています。使用例としては、キリン系やヤッホーブルーイング、大山Gビールなどで一般的に用いられています。

</Gカプラーの写真>

### KEY-KEGカプラー

使用例：海外ビール（主にウィスク・イー、JUTE等）

<KEY-KEGカプラーの写真>

このカプラーは、主に海外ビール用に設計された「KEY-KEG」タイプです。全体的に金属製の構造を持ち、耐久性と信頼性があります。上部には操作ハンドルがあり、簡単に接続や解除が可能です。下部には接続部があり、ホースやビアラインとしっかりと結合されます。内部には特殊なディスクがあり、ビールの流れを円滑に保つ役割を果たしています。口径の設計も考慮されており、特にウイスキーや他の飲料に適しています。このカプラーは、機能性とユーザビリティを両立させた設計となっています。

</KEY-KEGカプラーの写真>

### Aカプラー

使用例：ヒューガルデン、ベルギー系ビール

<Aカプラーの写真>

この画像に写っているカプラーは、主にビールサーバーに用いられる器具です。構造は金属製のベースがあり、そこからいくつかのプラスチック製パーツが接続されています。カプラーの上部にはレバーがあり、これを操作することで中のバルブを開閉し、ビールを流すことが可能です。口径部分は円形で、中心にゴム製のシールが配置されています。このシールによって、ビールが漏れずに接続できるようになっています。また、口径周辺には取り付け用のネジ部分があり、特定のケグにしっかりと固定できます。全体的に、コンパクトで操作しやすいデザインが特徴です。

</Aカプラーの写真>