----- Page 20 -----

# （9）KEGの取り扱いについて

開栓前

- 保管温度が大きく変化することなく一定の温度で保管する事

- 安定した（振動のない）場所で保管する事

- 乱暴に扱わない事（激しく揺すったり、倒したりしない）

- 冷蔵庫内で、１日寝かしてから使用する事

- 在庫の回転率を意識する事（製造日・賞味期限の確認を怠らない）

- スタイルによって冷蔵庫内の保管場所を変更する事

- 金口に汚れ等が付着していないか注意する。

- 開栓する時は、金口をアルコール消毒し、カプラーで繋ぐ。

- 到着した(cid:7738)はすぐに冷蔵庫にしまうこと。

開栓後

- 安定した（振動のない）場所で保管する事

- 乱暴に扱わない事（激しく揺すったり、倒したりしない）

- 在庫の回転率を意識する事（製造日・賞味期限の確認を怠らない）

- スタイルによって保管方法を変更する事

- スタイルによって冷蔵庫内の保管場所を変更する事

空き樽の扱い方

- 空になったＫＥＧは金口についたビールを拭き取った上、 アルコールで消毒し、アルミホイルで密閉をする。

- キャップがある場合は必ず付けて返却する事

- 新しいビールが汚染されないように使用前と使用後の(cid:7738)は離して保管する事

- 空き樽はすぐに返却する。お店に到着してから１ヶ月以上、保管することのないようにする。

- プラスチック(cid:7738)は内圧を抜いた後に、ゴミ処理をする事。

- 樽を返却する際、伝票を直接貼らないようにする。

- キーケグの扱い方

- 専用器具を使ってガスを抜き、ゴミ処理をする事。

- カプラーを使用した場合は、入念に洗う事。

- 泡立つ場合は、逆さにして使用する。

！！ガス抜き前のキーケグを刃物で傷つけないこと！！

！！破裂の恐れがあります！！

！！両手がなくなる、失明した等の致命傷の危険があります！！